Буквы клееные. Размеры даны в файле.

Лицо- молочный акрил поклееный красной пленкой , утоплено на 3 мм вглубь

Боковина - ПВХ, покрашенная в красный цвет (так надо, торец спереди и 3 мм видимой боковины с лица должны быть красного цвета. Пленку не предлагать. )

Задняя часть - Орг стекло 3 мм на маленьких буквах и 4 мм на больших

Способ крепления боковины к задней стенке - саморезы