Длина вывески 7585\*800

1. Данный лист смотри совместно с листом 3.

2. За условную отметку ±0,000 принята отметка чистового пола 1-ого этажа.

3. Технология изготовления вывески:

- конструкция сборная, панели подложки устанавливаются "в стык";

- материал подложки: алюмокомпозитный с прикаткой пленки 641-080М;

- буквы: цельноклеенные, световая лицевая сторона, устанавливаются на подложку на дистанционные держатели;

- лицевая сторона букв: светорассеивающее оргстекло, прикатка транслюцентной самоклеящ.пленки 8500-081;

- боковины букв: несветовой пвх, цвет 641-080М;

- задняя сторона букв: оргстекло молочного цвета;

- подсветка: светодиоды, теплый спектр свечения, световая лицевая и задняя стороны букв;

4. Технология изготовления панель-кронштейна:

- лицевая сторона и боковины: алюмокомпозитный материал с прикаткой самоклеящ.пленки 641-080М, фрезеровка под логотип и

буквы;

- буквы - оргстекло, 10 мм, инкрустация в лицевую сторону конструкции;

- подсветка: светодиоды, теплый спектр свечения;

5. Панель-кронштейн монтировать непосредственно на короб вывески