|  |
| --- |
|  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Уличное табло обмена валют Р-8х2-270  Технические характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Высота знака | 270 мм | | Яркость | 3 Кд | | Количество валют / индикаторов | 2 валюты / 4 индикатора | | Цвет и тип индикатора | красный, светодиод 5 мм | | Расстояние видимости | 2-100 м | | Размеры | 2000х1100х90 мм | |  |  | | **Преимущества электронного Табло курсов валют Р-8х2-270 (арт.03)**         В условиях конкурентного бизнеса выигрывает тот, кто применяет**новые технологии**для привлечения внимания клиентов. Качественные стильные табло курсов валют повысят узнаваемость и статус банка или обменного пункта.      Уличные электронные светодиодные Табло курсов валюты.   Повышенная для улиц яркость табло валют обеспечивает легкость восприятия и считываемость информации даже при условии попадания прямых солнечных лучей на табло валют. **Технические характеристики электронного Табло курсов валют Р-8х1-270 (арт.03)**   * Индикация (базовые функции): **стоимость покупки и продажи** иностранной валюты в формате 8.8.8.8 - 2 валюты, 4 индикатора; * Дополнительные возможности: **установка метеодатчиков** (температуры, влажности, давления, радиационного фона и т.д.- индивидуально); * Управление: **пульт ДУ ИК (7-10 м)**, синхронизация от ПК по интерфейсу **RS-232**; * Дополнительные возможности управления: **радио пульт ДУ (100 м)**, синхронизация по интерфейсу **RS-485**; * Регулировка яркости свечения: ручная или автоматическая **с помощью датчика освещенности** (опционально); * Современный тип излучателя: **светодиоды Cree, Kingbright**; * Повышенная яркость светодиодного излучателя: **3 Кд**, цвет индикации красный или зеленый; * Широкий угол обзора: **120°**; * Наличие резервного питания: **автоматическое сохранение** хода времени и данных в табло при отключении питания; * Эстетичный и надежный корпус, евродизайн: стальной корпус, окантовка алюминиевым профилем и прочное акриловое стекло-светофильтр; * Текстовые надписи: **виниловая аппликация** (корректировка текста и шрифта по согласованию); * Цвет корпуса: **черный**(стандарт), серебристый (опционально); * Система крепления: надежные и практичные **петли**  на задней стороне корпуса или **шпильки** под заказ (для двусторонних табло-специализированный кронштейн); * Энергосберегающие технологии: потребляемая мощность не более **180 Вт**; * Напряжение питания: электрическая сеть **220 В, 50 Гц**; * Уличное исполнение: защита **IP54**, дренажная система, влагозащита электронных модулей; * Температура эксплуатации: **-50...+70°С**; * Сравнительно малый вес изделия: **50 кг**; * **Гарантийное**(12 месяцев). | | | |