Ребра устойчивости с двух сторон

В 450 мм

Ш 938 мм

Ш 2230 мм

Ш 715 мм

Ш 715 мм

В 835 мм

Ш 1200 мм

Топпер

БОРТА