|  |
| --- |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уличное табло обмена валют Р-8х2-270 Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Высота знака | 270 мм |
| Яркость | 3 Кд |
| Количество валют / индикаторов | 2 валюты / 4 индикатора |
| Цвет и тип индикатора | красный, светодиод 5 мм |
| Расстояние видимости | 2-100 м |
| Размеры | 2000х1100х90 мм |
|  |  |
|   **Преимущества электронного Табло курсов валют Р-8х2-270 (арт.03)**        В условиях конкурентного бизнеса выигрывает тот, кто применяет**новые технологии**для привлечения внимания клиентов. Качественные стильные табло курсов валют повысят узнаваемость и статус банка или обменного пункта.     Уличные электронные светодиодные Табло курсов валюты.   Повышенная для улиц яркость табло валют обеспечивает легкость восприятия и считываемость информации даже при условии попадания прямых солнечных лучей на табло валют.**Технические характеристики электронного Табло курсов валют Р-8х1-270 (арт.03)*** Индикация (базовые функции): **стоимость покупки и продажи** иностранной валюты в формате 8.8.8.8 - 2 валюты, 4 индикатора;
* Дополнительные возможности: **установка метеодатчиков** (температуры, влажности, давления, радиационного фона и т.д.- индивидуально);
* Управление: **пульт ДУ ИК (7-10 м)**, синхронизация от ПК по интерфейсу **RS-232**;
* Дополнительные возможности управления: **радио пульт ДУ (100 м)**, синхронизация по интерфейсу **RS-485**;
* Регулировка яркости свечения: ручная или автоматическая **с помощью датчика освещенности** (опционально);
* Современный тип излучателя: **светодиоды Cree, Kingbright**;
* Повышенная яркость светодиодного излучателя: **3 Кд**, цвет индикации красный или зеленый;
* Широкий угол обзора: **120°**;
* Наличие резервного питания: **автоматическое сохранение** хода времени и данных в табло при отключении питания;
* Эстетичный и надежный корпус, евродизайн: стальной корпус, окантовка алюминиевым профилем и прочное акриловое стекло-светофильтр;
* Текстовые надписи: **виниловая аппликация** (корректировка текста и шрифта по согласованию);
* Цвет корпуса: **черный**(стандарт), серебристый (опционально);
* Система крепления: надежные и практичные **петли**  на задней стороне корпуса или **шпильки** под заказ (для двусторонних табло-специализированный кронштейн);
* Энергосберегающие технологии: потребляемая мощность не более **180 Вт**;
* Напряжение питания: электрическая сеть **220 В, 50 Гц**;
* Уличное исполнение: защита **IP54**, дренажная система, влагозащита электронных модулей;
* Температура эксплуатации: **-50...+70°С**;
* Сравнительно малый вес изделия: **50 кг**;
* **Гарантийное**(12 месяцев).
 |

 |

 |