

Рис. 1 - Макет

|  |
| --- |
| ***Изготовление:*** |
| **№** | **Наименование** | **Материал** |  |
| **1** | **Верхняя часть композиции** | ПВХ 5мм на металлической раме, оклеенный пленками ORACAL 641 серии + светодиодная линейка белого холодного спектра свечения + прозрачный акрил, оклеенный витражной красной полупрозрачной пленкой + **объемные световые коробки малых размеров** (молочный акрил 3мм; электрофурнитура – светодиодные модули белого свечения) + **световой короб сложной формы** (лицевая поверхность – световая, молочный акрил 3мм, аппликация пленками ORACAL 8500 серии; боковая поверхность – не световая, ПВХ, оклеенный пленкой ORACAL 641 серии; электрофурнитура – светодиодные модули белого свечения) + **Объемные световые буквы «PANDA HIT»** (Лицевая поверхность – световая, молочный акрил 3мм, оклеенная пленками ORACAL 8500 серии; Боковая поверхность – не световая, ПВХ, оклеенный пленкой ORACAL 641 серии; Электрофурнитура – светодиодные модули белого свечения).  |  |
| 7 | **Основание (вся нижняя часть)** | ПВХ 5мм,оклеенный пленками ORACAL 641 серии |  |
| 8 | **Объемные не световые буквы «PANDA HIT»** | ПВХ, оклеенный пленкой ORACAL 641 серии |  |
| 9 | **Объемные не световые коробки малых размеров** | Алюминиевый профиль, оклеенный пленкой ORACAL 641 серии |  |
|  |
| 10 | **Монтажные работы** | Доставка, монтаж, крепежные материалы, электроподключение |
|
|  |  |  |