### Прямая печать на ПВХ 6 мм; без использования самоклеющейся пленки по готовым макетам. (печать 1440 dpi 4+0). Жесткая основа Материала должна быть окантована металлической рамкой из анодированного алюминиевого профиля размером 7×17×13 мм («NIELSEN» - «золото» матовое)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во | Ширина (мм) | Высота (мм) | Цена за 1 шт. | Общая цена |
| 48 | 800 | 900 |  |  |
| 18 | 900 | 1200 |  |  |
| 113 | 1000 | 900 |  |  |
| Итого (179 шт) | | | |  |