
**Техническое задание. Паспорта-ярлыки для Очков Водителя Cafa France.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Спецификация изделия** | |
| Вид изделия | Паспорт-ярлык для Очков Водителя Cafa France |
| Бумага | Magno Satin | Магно Сатин – Матовая двухсторонняя чистоцеллюлозная бумага трехкратного мелования для листовой офсетной печати. 200 г/кв.м |
| Размер готового изделия | 41\*41 мм |
| Размер изделия в развороте | 41\*160 мм (горизонтальный) |
| Красочность | 4+4 |
| Другое | Матовый офсетный лак |


|  |  |
| --- | --- |
| **Постпечатная обработка** | |
| Вырубка | Вырубной штамп сложной формы |
| Беговка | 3 фальца |
| Отверстия | Сверление 2 отверстий, диаметр отверстия 1,5 мм |
| Сборка | Сборка на резиновую нить (elastic thread): цвет черный, размер 0,63 мм. Узел на конце нити на расстоянии 1 см от края, концы нити запаяны во избежание расслоения. |


**Доставка** до терминала Деловых Линий в Санкт-Петербурге.

Тираж 700 тыс. штук. Сдача и оплата по 100 тыс. шт. До июля 2014 года включительно.

**Эталонный образец паспорта в развернутом виде**

**Образцы недопустимого брака сборки паспорта на веревку и качества ее обработки**



**Схема сборки паспорта**