## Техническое задание для изготовления стенда

|  |  |
| --- | --- |
| Площадь стенда | 40 м2 |
| Длина/Ширина | 8x5 |
| Высота | 4 м |
|  |  |

## Описание конструкции

Конструкция мобильная, выполнена из качественных комплектующих. Стенд максимально просматриваемый. Вертикальные металлические опоры по периметру, стеклянные пролеты между ними. Внутреннее пространство разделено на 3 части: экспозиция(70%), переговорная(25%), хоз.блок(5%). По высоте стенд представлен двумя частями: 1 экспозиция, 2 вывеска. Высота экспозиции 2 метра, вывеска(стекло) по периметру 80-100 см. Стенд оборудован подсветкой, эффектно выделяющей экспозицию и название бренда.

Срок изготовления стенда

15 февраля 2012

Срок предоставления ком.предложения

определяется поставщиком работ, таким образом,

чтобы к указанному сроку стенд был изготовлен